ШИФР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Задания для обучающихся.**

**Культура дома, дизайн и технологии.**

**Практический тур**

***Время выполнения заданий 90 минут***

**Максимальный итоговый балл за практическую часть – 20.**

**Задание: Обработка погончика**

Размер лоскута ткани для практической работы = 100 x 120 мм.

|  |  |
| --- | --- |
| Последовательность выполнения работ | Графическое изображение |
| 1. Определите лицевую сторону ткани.  Сложите деталь лицевой стороной внутрь.  Сметайте и стачайте край детали шириной шва 10 мм, выполняя машинные закрепки 7-10мм. | 11-1-кл |
| 2. Удалите стежки временного назначения.  Разложите деталь так, чтобы шов соединения располагался посередине детали. Приутюжьте деталь, шов разутюжьте. | 11-2-кл |
| 3. Наметьте линию среза одного конца паты.  Сметайте деталь и проложите машинную строчку, отступив от намеченной линии на 5 мм вглубь детали и выполняя закрепки в начале и в конце строчки. | 11-3-кл |
| 4. Срежьте углы детали по намеченной линии.  Прежде, чем вывернуть деталь на лицевую сторону, срежьте припуски шва в углах, не доходя 2-3 мм до шва. | 11-4-кл |
| 5. Выверните деталь, выправьте шов обтачивания. Деталь приутюжьте. | 11-5-кл |
| 6. Проложите отделочную строчку по лицевой стороне детали на расстоянии 7 мм от края. | 11-6-кл |

**Критерии оценивания практической работы Обработка погончика**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Критерии оценки | Баллы | Оценка участника |
| 1 | Определение лицевой стороны ткани (да/нет) | 2 |  |
| 2 | Ширина шва стачивания ± 1 мм | 2 |  |
| 3 | Наличие закрепок на концах шва стачивания (да/нет) | 1 |  |
| 4 | Разутюживание шва (да/нет) | 2 |  |
| 5 | Симметричность расположения шва ± 1 мм | 2 |  |
| 6 | Симметричность разметки линии среза ± 1 мм | 1 |  |
| 7 | Ширина шва обтачивания 5 ± 1 мм | 2 |  |
| 8 | Наличие закрепок на концах шва обтачивания (да/нет) | 1 |  |
| 9 | Срезаны припуски шва в углах (да/нет) | 2 |  |
| 10 | Шов выправлен равномерно по всей длине (да/нет) | 1 |  |
| 11 | ВТО после вывертывания (да/нет) | 1 |  |
| 12 | Ширина отделочного шва 7 ± 1 мм | 2 |  |
| 13 | Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет) | 1 |  |
|  | Всего: | 20 |  |