**Материал для учителя.**

**Культура дома, дизайн и технологии.**

**Практический тур**

***Время выполнения заданий 90 минут***

**Максимальный итоговый балл за практическую часть – 20.**

**Карта пооперационного контроля практической работы**

**«Выполнение обтачного шва в кант»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Баллы  мах | Баллы  факт |
| 1. | Организация рабочего места | 2 |  |
| 2. | Качество выполнения раскроя (соблюдение долевой нити) | 3 |  |
| 3. | Определение лицевой стороны ткани | 2 |  |
| 4. | Ширина шва притачивания 0, 5 - 0, 7+/- 1 мм. | 2 |  |
| 5. | Наличие закрепок на концах шва (да/нет). | 2 |  |
| 6. | Ширина отделочной строчки от края изделия 0,1 см – 0,5 см (+/- 1 мм.) | 3 |  |
| 7. | Частота строчки 2.5 – 3 в 1 см | 2 |  |
| 8. | ВТО изделия (да/нет). | 2 |  |
| 9. | Соблюдение безопасных приемов труда. | 2 |  |
|  | Итого: | 20 |  |

Члены жюри:

Председатель жюри: