**Материал для учителя.**

**Культура дома, дизайн и технологии.**

**Практический тур**

***Время выполнения заданий 90 минут***

**Максимальный итоговый балл за практическую часть – 20.**

**Критерии оценивания практической работы Обработка погончика**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Критерии оценки | Баллы | Оценка участника |
| 1 | Определение лицевой стороны ткани (да/нет) | 2 |  |
| 2 | Ширина шва стачивания ± 1 мм | 2 |  |
| 3 | Наличие закрепок на концах шва стачивания (да/нет) | 1 |  |
| 4 | Разутюживание шва (да/нет) | 2 |  |
| 5 | Симметричность расположения шва ± 1 мм | 2 |  |
| 6 | Симметричность разметки линии среза ± 1 мм | 1 |  |
| 7 | Ширина шва обтачивания 5 ± 1 мм | 2 |  |
| 8 | Наличие закрепок на концах шва обтачивания (да/нет) | 1 |  |
| 9 | Срезаны припуски шва в углах (да/нет) | 2 |  |
| 10 | Шов выправлен равномерно по всей длине (да/нет) | 1 |  |
| 11 | ВТО после вывертывания (да/нет) | 1 |  |
| 12 | Ширина отделочного шва 7 ± 1 мм | 2 |  |
| 13 | Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет) | 1 |  |
|  | Всего: | 20 |  |

Члены жюри:

Председатель жюри: